**Creative North Solution / DT Zubehör Serie**

DT-FM Set - GST18

Deckeneinbau-Set für den Einbau in Hohldecken (Lochgröße Ø 68mm)

Für 230V Sensor Serie DT

Mit vorkonfektionierten Anschlussleitungen für Wieland GST18®

Werkzeuglose Montage durch einfaches Aufrasten

Optional erhältlich ist ein alternatives Melder-Cover für eine deckenbündige Installation
Geräteart: Deckeneinbau-Set – Zubehör

Anschluss: WIELAND GST18i3

Abmessungen: Ø 68mm, H: 55mm
Kabellänge: 1,50m

Anwendungsbereich: Innenbereich

Gehäusefarbe: Transparent

Gehäuse: UV-stabilisiertes Polycarbonat