**Creative North Solution / DT KNX Serie / Präsenzmelder**

DT-KNX-360i-10-MIC ao

All in One Sensor für die Deckenmontage
Steuerungssystem: KNX Bus-System
Zusatzfunktion: Akustiksensor

Montageart: Unterputzmontage
Montageort: Decke
Empfohlene Montagehöhe: 2,80m

Einbaumaß: Ø 68mm
Gewicht: 62g
Betriebsspannung: 29-31 VDC (KNX)

Leistungsaufnahme: 0,2W

Erfassungswinkel: 360°

Reichweite: Ø 10m

Helligkeitswert: 0 - 2000 Lux [+ Tagbetrieb]

Nachlaufzeit: 1 Sek. bis 18 h

Betriebsart: Voll- oder Halbautomat

Schnittstelle: Tastereingang über KNX/ EIB Taster

Anschluss: KNX Bus-System

Schutzart: IP 20

Schutzklasse: III

Abmessungen: Ø 84mm, H: 30mm

Anwendungsbereich: Innenbereich

Betriebstemperatur: 0°C ... +50°C

Gehäusefarbe: Anthrazit [RAL 7021]

Linsen-Farbe: Opal

Gehäuse: UV-stabilisiertes Polycarbonat