**Creative North Solution / DT** **tillbehörsserie**

DT-FM Set – BST14i2 KNX

Takinbyggnadssats för infällt montage i håldäck (hålstorlek Ø 68 mm)

För KNX sensor serie DT

Med förkonfektionerade anslutningsledningar för Wieland BST14®

Verktygsfri montering genom att komponenterna enkelt klickas på plats

Tillval finns ett alternativt detektorlock för en takbunden ins­tallation (hålstorlek Ø 85 mm)  
Typ av enhet: Takinbyggnadssats – tillbehör

Anslutningsalternativ: WIELAND BST14i2 KNX

Mått: Ø 68mm, H: 55mm

Kabellängd: 1,50m

Användningsområde: Inomhusbruk

Höljets färg: Opal

Hölje: UV-stabiliserat polykarbonat