**Creative North Solution / DT Zubehör Serie**

DT-FM Set – BST14i2 KNX

Deckeneinbau-Set für den Einbau in Hohldecken (Lochgröße Ø 68mm)

Für KNX Sensor Serie DT

Mit vorkonfektionierten Anschlussleitungen für Wieland BST14®

Werkzeuglose Montage durch einfaches Aufrasten

Optional erhältlich ist ein alternatives Melder-Cover für eine deckenbündige Installation  
Geräteart: Deckeneinbau-Set – Zubehör

Anschluss: WIELAND BST14i2 KNX

Abmessungen: Ø 68mm, H: 55mm

Kabellänge: 1,50m

Anwendungsbereich: Innenbereich

Gehäusefarbe: Transparent

Gehäuse: UV-stabilisiertes Polycarbonat