**Creative North Solution / DT KNX-serien / Närvarodetektor**

DT-KNX-360i-10-SENSO wo

Multisensor för takmontering
Styrsystem: KNX Bus-System
Tilläggsfunktion: Akustisk sensor, mätning: Temperatur; relativ luftfuktighet; VOC / CO₂-ekvivalenter

Monteringstyp: Infälld montering
Monteringsplats: Tak
Rekommenderad monteringshöjd: 2,80m

Installationsmått: Ø 68mm
Vikt: 62g
Driftspänning: 29-31 VDC (KNX)

Effekt: 0,2W

Avkänningsvinkel: 360°

Räckvidd: Ø 10m

Belysningsstyrka: 0 - 2000 lux [+ dagläge]

Efterlystid: 1 sek. till 18 timmar

Driftsätt: Hel- eller halvautomat

Gränssnitt: Tryckknappsingång via KNX / EIB Taster

Anslutning: KNX Bus-System

Kapslingsklass: IP 20

Skyddsklass: III

Mått: Ø 84mm, H: 30mm

Användningsområde: Inomhusbruk

Driftstemperatur: 0°C ... +50°C

Höljets färg: Vit [RAL 9016]

Linsens färg: Opal

Hölje: UV-stabiliserat polykarbonat