**Creative North Solution / DT Zubehör Serie**

DT-FM Set

Deckeneinbau-Set für den Einbau in Hohldecken (Lochgröße Ø 68mm)

Für Sensor Serie DT

Werkzeuglose Montage durch einfaches Aufrasten

Optional erhältlich ist ein alternatives Melder-Cover für eine deckenbündige Installation  
Geräteart: Deckeneinbau-Set – Zubehör

Abmessungen: Ø 68mm, H: 55mm

Anwendungsbereich: Innenbereich

Gehäusefarbe: Transparent

Gehäuse: UV-stabilisiertes Polycarbonat